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Opis produktu

[image: ][image: ]Lampy LED w obudowie UFO gwarantują dużą ilość dostraczanego światła przy jednoczesnym niskim użyciu energii elektrycznej. Innowacyjny kształt obudowy, wykonanej z  wysokiej jakości aluminium nie tylko zapewnia pełną ochronę konstrukcji przed uszkodzeniami fizycznymi ale również bardzo wydajnie oprowadza ciepło. Wewnętrzne wypełnienie klejem silikonowym przyczynia się do równomiernego rozprwadzania się ciepła jak również poprawia wodoodporność. Dołączany uchyt umożliwia szybki, trwały i bezproblemowy montaż. 

Zalety
1. [image: ]Zastosowanie nowoczesnych LED 3030 marki Osram lub  Philips 3030
2. Super jasność i wysoka sprawność
3. Długa żywotność - do 30 000 godzin
4. Możliwy zastosowanie soczewek rozpraszających światło
5. Skuteczne pasywne chłodzenie
6. Bardz dobre odwzorowanie kolorów, szybki start, brak efektu lśnienia 
7. Solidna konstrukcja zapeniajaca łatwy montaż

Specyfikacja
	Oznaczenie 
	Napięcie (V) 
	Średnica (mm) 
	Wysokość (mm) 
	Kąt świecenia
	Moc (W) 
	Ilość LED 
	LED Typ
	Jasność (lm)(białe) 
	Temperatura barwna
	Stopień ochrony
	Rozmiar opakowania (mm) 

	BG-1004-80W 
	AC85-265V 
	280
	185
	120° 
	80 W 
	133
	OSRAM  3030
	9600LM 
	3000- 6500K 
	IP65 
	340*340*210 

	BG-1005-80W 
	
	
	
	60° 
	
	
	
	8640LM 
	
	
	

	BG-1004-100W 
	
	
	
	120° 
	100 W 
	
	
	11800LM 
	
	
	

	BG-1005-100W 
	
	
	
	60° 
	
	
	
	10800LM 
	
	
	

	BG-1004-120W 
	
	
	
	120° 
	120 W 
	
	
	14400LM 
	
	
	

	BG-1005-120W 
	
	
	
	60° 
	
	
	
	12960LM 
	
	
	

	BG-1004-150W 
	
	340
	187
	120° 
	150 W 
	210
	
	18000LM 
	
	
	400*400*210 

	BG-1005-150W 
	
	
	
	60° 
	
	
	
	16200LM 
	
	
	

	BG-1004-200W 
	
	400
	196
	120° 
	200 W 
	315
	
	23600LM 
	
	
	460*460*210 

	BG-1005-200W 
	
	
	
	60° 
	
	
	
	21600LM 
	
	
	

	BG-1004-240W 
	
	
	
	120° 
	240 W
	
	
	28000LM 
	
	
	

	BG-1005-240W 
	
	
	
	60° 
	
	
	
	26000LM 
	
	
	


[bookmark: _GoBack]
image1.png
JHHELTY
s i PN N
Pl LANIYTS




image2.png




image3.png




image4.png




